700 800 900 1000 1100

-0.5 0 0.5 1 night ARM-SRL bias, blue=SRL q*0.94, red=SRL T+0.5K

1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

-0.5 0 0.5 1

2200 2300 2400 2500 2600

-0.5 0 0.5 1