662 663 664 665 666 667 668 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 M12 mean SRF (of "good" channels) srf

658 660 662 664 666 668 670 672 -5

0

5

10

15 x 10^{-3} blowup of above

wavenumber