645 650 655 660 665 670 675 680 685 0.8

1

1.2

1.4

1.6 x 10^{-4} zero offset phase correction (cm) channel center freq (cm-1)

Phase correction for each M12 channel