650 655 660 665 670 675 680

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0

offset (cm-1)

M12 PHS386: frequency offset = measured-nominal; blue=FTS, red=air path

650 655 660 665 670 675 680 0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

width ratio measured/nominal ratio frequency (cm-1)